**Условия отпуска СУГ в автоцистерны при отгрузке**

**на заводах Группы «Газпром»**

1. **Общие требования**
   1. Автомобильные цистерны, использующиеся для перевозки СУГ, должны иметь свидетельства о поверке, выданные органом Госстандарта,   
      и соответствовать Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации   
      от 15.04.2011 № 272, и требованиям действующих правил безопасности, а также быть подготовленными в соответствии с приложением 2 ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Разрешение на перевозку от органов внутренних дел получает грузополучатель.
   2. Покупатель (грузополучатель) должен подавать под погрузку автоцистерны в надлежащем состоянии и перевозить Товар в соответствии   
      с требованиями, предъявляемыми на территории Российской Федерации   
      для перевозки СУГ. При получении СУГ в пункте налива Покупатель (грузополучатель) обязан обеспечить выполнение своими представителями, включая водителей, правил дорожного движения, требований правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, производственной санитарии и правил охраны окружающей среды, иных норм и правил, действующих на территории грузоотправителя.
   3. В случае выявления неисправности автоцистерн в процессе налива, повлекших за собой утечку СУГ, Покупатель возмещает ООО «Газпром ГНП продажи» документально подтвержденные убытки, связанные с безвозвратными потерями СУГ, и дополнительные затраты, связанные с освобождением неисправной автоцистерны и устранением последствий утечки.
   4. При получении СУГ Покупатель (грузополучатель) несет ответственность за выполнение водителем автотранспорта, собственного или арендованного им, требований, инструкций и других нормативных документов, с которыми они были ознакомлены в процессе получения доступа к пункту налива. При нарушении инструкций, действующих на территории пункта налива, грузоотправитель вправе не допускать автотранспорт к наливным операциям.
2. **Перечень требований и необходимой документации для отпуска товарной продукции в автоцистерны**
   1. Наличие доверенности ООО «Газпром ГНП продажи» на получение товарной продукции.
   2. Наличие свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов, выданное на транспортное средство ГИБДД УМВД России.
   3. Наличие уведомления Ростехнадзора о постановке на учет оборудования, работающего под избыточным давлением (или заверенной копии), либо наличие заполненного паспорта (или заверенной копии)   
      на автоцистерну с указанием регистрационного номера сосуда (автоцистерны), результатов освидетельствования сосуда (автоцистерны), сведений   
      об установленной запорно-предохранительной арматуре, записи   
      об ответственном лице за эксплуатацию сосуда (автоцистерны), сведений   
      о геометрическом и полезном объеме автоцистерны.
   4. Исправное состояние контрольно-измерительных приборов (манометры, уровнемеры и т.д.) автоцистерны.
   5. Свидетельство о поверке автоцистерны.
   6. Исправное состояние запорной арматуры, вентилей на автоцистерне.
   7. Наличие акта испытания сопротивления заземления автоцистерны.
   8. Акты ревизии и тарировки ППК, установленных на автоцистерне.
   9. Наличие у водителя свидетельства ДОПОГ.
   10. Временный пропуск у водителя на территорию пункта налива.
   11. Разрешение Исполнителя в пункте налива на перевозку опасных грузов.
   12. Наличие аварийной карты на перевозимый продукт.
   13. Наличие специальной одежды и обуви у водителя согласно действующим нормам.
3. **Дополнительные требования к грузополучателям при отгрузке СУГ в автоцистерны на заводах, входящих в Группу «Газпром»**
   1. *Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка»*
      1. Наличие у водителя противогаза и его освидетельствование   
         на заводе.
      2. Прохождение газового и пожарного обучения на заводе, получение водителем удостоверения.
      3. Проведение инструктажа по охране труда на заводе.
      4. Оформление заявки на пропуск в административный корпус.
   2. *Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО «Газпром переработка» (Сургутский ЗСК)*
      1. Оформление разрешения 56 ПЧ Сургутского ЗСК на перевозку опасных грузов (выдается в 56 ПЧ Сургутского ЗСК при прохождении осмотра дежурным инспектором).
      2. Наличие исправного съемного искрогасителя сухого типа заводского изготовления на автоцистерне.
      3. Наличие паспорта изготовителя на искрогаситель.
      4. Наличие копии сертификата пожарной безопасности (либо сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности)   
         на искрогаситель, заверенного подписью и печатью организации-перевозчика (либо владельца автоцистерны).
   3. *ООО «Газпром добыча Уренгой»*
      1. Оформление временного пропуска водителю на проезд через КПП 1 и КПП 2 ЗПКТ «Газпром переработка».
      2. Оформление временного пропуска водителю на проезд   
         по Промысловой дороге до ЗПКТ «Газпром переработка».
      3. Наличие допуска у водителя на перевозку опасных грузов   
         по территории завода (выдается при прохождении инструктажа на заводе).
      4. Наличие исправного съемного искрогасителя сухого типа заводского изготовления на автоцистерне.
      5. Наличие паспорта изготовителя на искрогаситель.
      6. Наличие копии сертификата пожарной безопасности (либо сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности)   
         на искрогаситель, заверенного подписью и печатью организации-перевозчика (либо владельца автоцистерны).
   4. *ООО «Газпром добыча Ямбург» (отпуск товарной продукции производится только при открытой переправе через реку Пур)*
      1. Наличие у водителя временного пропуска на транспортное средство для проезда на Заполярное НГКМ.
      2. Наличие допуска у водителя на перевозку опасных грузов   
         по территории завода (выдается при прохождении инструктажа на заводе).
      3. Наличие исправного съемного искрогасителя сухого типа заводского изготовления на автоцистерне.
      4. Наличие паспорта изготовителя на искрогаситель.
      5. Наличие копии сертификата пожарной безопасности (либо сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности)   
         на искрогаситель, заверенного подписью и печатью организации-перевозчика (либо владельца автоцистерны).